Розетки электрические, оптические, информационные, телефонные; вилки с количеством контактов от 3 до 5 на напряжение до 380 вольт, силу тока до 32А, с разъемами IEC 60320 С13, IEC 60320 С14, IEC 60320 С19, IEC 60320 С20, IEC 309F, IEC 309M, CEE 7/7, CEE 7/4; блоки сетевых розеток на напряжение до 380 вольт, силу тока до 32А, с разъемами IEC 60320 С13, IEC 60320 С14, IEC 60320 С19, IEC 60320 С20, IEC 309F, IEC309, IEC 309M, CEE 7/7, с электрическим силовым шнуром питания и без него; коммутационные панели РОЕ с блоком питания и без него; коммутационные панели (патч-панели) на напряжение менее 50 вольт, торговых марок: "LANMASTER", "TWT", "NewMax"